**SOLARIS**

**Перламутровый лак с сияющими искорками**

***Применение:*** Эффектный прозрачный перламутровый лак SOLARIS с мельчайшими сияющими искорками для эксклюзивных интерьеров.

Прозрачный перламутровый фон наполняет помещение светом и воздухом. На нем в зависимости от угла зрения то исчезают, то снова вспыхивают россыпи серебристых и золотистых крупинок. Краска переливается на солнце даже при незначительном освещении, делая самое темное помещение интересным, ярким и эффектным при помощи лессирующего лака SOLARIS.

Декоративное покрытие SOLARIS станет прекрасным дополнением к любому интерьеру, будь то гламурная гостиная шикарного особняка или небольшая комната в обычной многоэтажке. Сверкающий SOLARIS — это гарантия блестящего настроения в интерьере.

***Свойства:*** Материал SOLARIS готов к применению. Создан на основе модифицированных акриловых полимеров и перламутровых добавок. Покрытие SOLARIS паропроницаемое, не препятствует воздухообмену. Экологически чистое, устойчиво к мытью и истиранию.

Разбавитель: вода.При необходимости разбавить водой (до 5%).

Не содержит растворителей.

Сухой остаток: не менее 20%.

Максимальный размер частиц:

***Расход:*** Средний расход от 0,07 – 0,1 кг/м2 в зависимости от выбранного рисунка.

***Время высыхания:*** «На отлип» около 30 минут. Полное высыхание через 24 часа.

Полная полимеризация 1-3 недели в зависимости от температуры и окружающего воздуха.

***Цвет:*** Материал выпускается в серебристом и золотистом базовых тонах.

***Подготовка поверхности:*** Наносить декоративный материал на однородную, предварительно выровненную, сухую и чистую поверхность. Если необходимо, удалить шпателем имеющиеся непрочные части и отстающие слои старой краски. Трещины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпаклевочных составов. Отшлифовать шпатлевку мелкой наждачной бумагой. Удалить остатки пыли мягкой щеткой или пылесосом.

Стена должна быть тщательно подготовлена и гладко выровнена.

Для укрепления поверхности, уменьшения впитывающей способности  и увеличения адгезии  поверхность обработать грунтом глубокого проникновения PRIMER FORTE.

***Технология нанесения:*** Перед использованием лак SOLARIS тщательно перемешать. Нанести колерованную в нужный цвет акриловую краску BASAMENTO в два слоя велюровым валиком. С помощью широкой кисти или валика с коротким ворсом SOLARIS нанести разрозненными мазками без полного укрытия всей поверхности. Сразу после этого мазки соединить (растянуть) резиновым шпателем или шпателем «бабочка» до получения единого непрерывного слоя. Движения шпателем должны быть разнонаправленными и хаотичными.

Наносить SOLARIS следует участками не более 0,7 х 1,0 м, тщательно растушевывая стыки между ними. Данная величина рабочей поверхности позволит избежать проблемы преждевременного высыхания краски на незаконченном слое. Следующий слой “финиша” можно наносить только после высыхания предыдущего (12-24 часа).

 Лак можно наносить и с помощью краскопульта. Допускается разбавление водой на 10%, давление должно составлять не менее 6 атм., диаметр сопла пистолета 1,8–2,0 мм. Нанести 1-2 слоя краски, количество слоев зависит от качества распыления. Промежуток времени между нанесением слоев 4-6 часов. Для получения различных декоративных эффектов SOLARIS может наноситься с помощью шпателя, тампона, губки, кисти.

***Колеровка:*** Материал может быть отколерован в цвета GMCS -660 EuroColori или вручную любыми универсальными/водными красителями.

При смене партии продукции возможна разнооттеночность при колеровке.

***Условия работы:*** Работы не производить при температуре ниже +5С и выше +30С.

***Инструменты:*** Следить за чистотой инструмента. Для качественного нанесения материала рекомендуется использовать металлические инструменты только из нержавеющей стали.

***Гарантийный срок хранения:*** 12 месяцев с даты изготовления в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5С.

***Утилизация отходов:*** Остатки материала после высыхания могут быть утилизированы как строительные отходы или как бытовой мусор.

***Внимание:*** Работать в хорошо проветриваемых помещениях. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу же промыть их водой. После вскрытия упаковки штукатурку рекомендуется выработать в течение месяца.

**ТУ 2316-001-67171981-2014**

***Упаковка:*** Пластиковое ведро 1кг.

***Внимание:*** Фирма-изготовитель не несет ответственности за результаты нанесения декоративного покрытия в случае несоблюдения вышеописанной технологии нанесения или недостаточного уровня квалификации мастеров, а также за неполное совпадение расцветок образцов и конечного результата на обрабатываемой поверхности. Перед началом работ необходимо сделать пробный выкрас.

SOLARIS качественный материал. Это веское основание для того, чтобы работой по нанесению штукатурки занимался квалифицированный профессионал. Если доверить его нанесение энтузиасту-любителю, то положительный результат будет под вопросом.